MODULO DE GAVETAS DE SISTEMA INTERIORES

- CRIAÇÃO DE UM NOVO MÉTODO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE GAVETA DO TIPO GAVETA INTERIOR DO SISTEMA (EMUCA VQ Int.)
- ADIÇÃO DOS TAMANHOS DE CORREDIÇAS NA CONFIGURAÇÃO DA CORREDIÇAS NA SECÇÃO CORRDIÇA DE ELEMENTO EXTRAÍVEL
- ACRESCENTAR NA CORREDIÇA OS SEGUINTES PARâMETROS

	DE TEXTO:
	- MAT_LAT | Material Suporte Lateral | EVQ LAT
	- MAT_FRT |	Material Frente Metalica | EVQ FRT 83 / EVQ FRT 141 / EVQ FRT 204
	- MAT_VAR | Material Varão Frontal   | EVQ VAR
	
	DE MEDIDA:
	- DX_FRT  | LARGURA FRENTE METALICA  | 150
	
- CRIAR MATERIAIS DOS ACESSÓRIOS

	SUPORTE LATERAL | EVQ LAT
	FRENTE METALICA | EVQ FRT 83 / EVQ FRT 141 / EVQ FRT 204
	VARÃO FRONTAL   | EVQ VAR
	
- NA LATERAL ACRESCENTAR OS PARÂMETROS:

	DX_SUPORTE 	| Largura do suporte 	| 40mm
	DZ_SUPORTE 	| Espessura do suporte 	| 16mm
	AJX_FRENTE 	| Ajuste Frente X     	| 60mm (distancia lateral da frente)
	AJY_SUPORTE | Ajuste Y Suporte      | 0mm 
	AJY_FRENTE  | Ajuste Y Frente       | 0mm
	
- ATIVAR UCS FRENTES
- ALTERNAR ENTRE FRENTES METALICAS E DE MADEIRA
	

	